STM32 – ARM Cortex 0+ L073RZ

Cross compile: compile & linking 한 것을 보드에 프로그래밍 하여 올리는 것을 말한다.  
Cross compiler – Keil …

보드에 올릴 때 debugger 대신 UART로 올릴 수도 있다. 부트로더를 통해서. 따로 개발해야됨

.sct (scatter file) : internal/external ROM/RAM 사이즈, 시작주소 등을 설정하는 파일. 개발자가 직접 작성함. 추가할 수 있음.